一、移动护理手持终端PDA数量xx台

|  |
| --- |
| **性能参数** |
| 操作系统 | ≥Android6.0 OS操作系统 |
| 处理器 | ≥1.4GHz主频，高通8核处理器 |
| 内存 | ≥2GB RAM，16GB ROM |
| **物理参数** |
| 尺寸 | ≤152\*77\*21mm\*13mm，外观专利定制设计 |
| ★重量（含标准电池） | ≤210g |
| 屏幕 | 5英吋全高清IPS屏, ≥分辨率1280\*720，康宁抗损伤保护玻璃盖板，支持湿手操作 |
| 标准电池 | ≥46000mAh加密电芯，支持循环充电防过充设计 |
| 星形充电 | QC2.0快充，2.2小时充满，连续使用时间≥12小时 |
| 外设接口 | USB2.0接口，支持线充充电，并支持座充；底部有充电触片设计，以匹配座充充电触针，方便随用随充。 |
| 摄像头 | 1300万像素 |
| 音频 | 扬声器后出音；双MIC设计，硅MIC;内置MIC录音 |
| ★手电筒 | 具备手电／瞳孔双手电功能 |
| 传感器 | 重力传感器G-sensor、光感传感器、距离传感器 |
| **数据采集** |
| 条码识别 | 集成国际一线品牌一维/二维条码扫描引擎 |
| 条码扫描范围 | 40°(水平), 25° (垂直) |
| 条码扫描角度 | 倾角：360°，仰角：± 60°，斜角：±60° |
| **无线和数据通信** |
| 星形无线局域网 | 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G、5.1G、5.8G频段 |
| 星形4G频段 | 支持4G全网通CDMA EVDO:Bc0 800MhzGSM: B2，B3(1800M) B8(900M)TD-SCDMA: B34(2000MHz) B39(1900MHZ）WCDMA: B1(2100M)B5（850M） B8(900M)LTE-FDD: B3(1800M) B1(2100M) B5,B8LTE-TDD: B38(2600M) B39(1900M) B40(2400M) B41(2600M)(中国频段),B34 |
| 天线类型 | Wi-Fi双天线设计，网络切换强度可调整 |
| 蓝牙／NFC／RFID | Bluetooth 4.1，支持NFC、RFID功能 |
| **其他** |
| 外壳材质 | 抑菌材料，可耐受医院常用消毒剂（酒精、洗必泰、紫外线、施康、过氧化氢、聚维酮碘等） |
| 跌落规格 | 可承受多次1.2 米的跌落冲击, 1000次0.5米滚动 |
| ★防护等级 | ≥IP65 |
| ★认证 | CCC、入网认证、型号核准、QC2.0认证、软件著作权、外观专利 |
| 管理软件 | 管理软件，远程实现终端重启、关机、挂起、数据清除、软件升级、系统升级、故障检测、状态监测 |

备注;招标文件中带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，否则投标无效

1、**质量保证期**：36个月

2、**付款方式：**设备安装验收合格后，采购人付至合同款的95%，剩余5%的合同款作为质保金，质保期满后付清。